Solicitud Conexión a RedIRIS

(sustituir el ejemplo en cursiva y subrayado por la información del solicitante; donde no proceda, dejar en blanco)

* + - 1. Nombre Institución: *Universidad X*
      2. Nodo RedIRIS al que solicita conexión **[1]**: *Nodo de Valencia*

**NOTA: SI SE SOLICITA CONEXIÓN AL PUNTO DE PRESENCIA ALOJADO EN EQUINIX, TENGA EN CUENTA QUE LA INSTITUCION DEBE HACERSE CARGO DEL PARCHEO EN LA MEET-ME ROOM (MMR) Y LLEGAR HASTA LOS PUNTOS DE REDIRIS. REDIRIS NO SE HACE CARGO DE NINGUN PARCHEO EN LA MMR. ESTA Y OTRAS POLITICAS ESTAN RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO ACCESIBLE EN** [**https://www.rediris.es/conectividad/conexion.html.es**](https://www.rediris.es/conectividad/conexion.html.es)**, CUYO ACCESO DIRECTO ES:** [**https://www.rediris.es/conectividad/conexiones\_centrosMadrid-EQUINIX.pdf**](https://www.rediris.es/conectividad/conexiones_centrosMadrid-EQUINIX.pdf)**.**

* + - 1. Características del enlace físico (Tecnología, capacidad, tipo de interfaz, parámetros específicos del enlace: *Ethernet, 100Mbps (FastEthernet), full-duplex, puerto RJ-45.*
      2. Ancho de banda solicitado: *20 Mbps*
      3. Conectividad con redundancia (Tipo: doble conexión física, redundancia a través de una tercera institución. Protocolo activación redundancia): *Doble conexión física con enlaces descritos en 3 y utilización de BGP.*
      4. Operador proveedor del enlace local: *Operador XXX*
      5. Tipo de servicio del operador (Enlace dedicado o acceso a través de una red determinada del operador, por ejemplo, macrolan/metrolan...): *Conexión a la red metrolan del operador XXX, sobre la que se configura un circuito Ethernet de 20Mbps.*
      6. Requisitos del operador local: *Alojar un equipo terminador del circuito de 4 Us y con doble fuente de alimentación AC 220V – 50Hz.*
      7. Rangos de direcciones del centro **[2]**:
      8. Direccionamiento de la interfaz **[2]**:
      9. Puntos en la Meet-Me Room del operador:
      10. Fecha de la solicitud: *DD-MM-AAAA*

***[1]*** *En caso de conexión por red autonómica o a través de otro centro, indicar nombre de dicha red o del centro. En este caso el resto de puntos no aplicaría, salvo 3, 4, 9 y 10.*

***[2]*** *Sólo aplicable en caso de conexión a través de red autonómica u otro centro. Es un requisito* ***imprescindible*** *para poder aplicar las políticas de enrutamiento y seguridad correctas.*

**Respuesta de RedIRIS a la solicitud de conexión:**

1. Datos del nodo (dirección, contactos):
2. Equipo Acceso de RedIRIS (EAR) y puerto receptor de la conexión:
3. Puntos asignados en la Meet-Me Room:
4. Direccionamiento IPv4 de la conexión ([[1]](#endnote-1)):
5. VLAN ID:
6. Procedimiento de acceso a la zona de RedIRIS:
7. Fecha desde la que está disponible la conexión en EAR:
8. Otros datos:
9. Fecha de confirmación :

1. El direccionamiento asignado a la conexión pertenece a la infraestructura de RedIRIS y, como tal, se le aplicarán las políticas de gestión y seguridad que RedIRIS considere oportunas en cada momento. [↑](#endnote-ref-1)